Portaria nº 00020/2026 de 01/10/2026 – Renovação da Portaria nº 00260/2021
Processo: 54513/2024 

Decisão: Deferido com condicionantes.

O Gerente de Regulação de Usos de Recursos Hídricos - GERUR, no uso da competência delegada pelo Diretor Geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas – Igam por meio da Portaria Igam nº 27, de 08 de setembro de 2025, determina: Art. 1º- Autorizar, pelo prazo de validade de 10 (dez) anos, ato relacionado com outorga de direito de uso de recursos hídricos, conforme descrito abaixo:

Empreendimento: Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM – Usuários de Água da Bacia do Rio Candonga 

CPFs e CNPJs: Vide Quadro Anexo

Municípios: Arcos, Formiga e Pains – MG.

Modos de usos: CAPTAÇÃO EM CORPO DE ÁGUA (RIOS, LAGOAS NATURAIS ETC) e CAPTAÇÃO EM BARRAMENTO EM CURSO DE ÁGUA, COM REGULARIZAÇÃO DE VAZÃO.

Bacia Estadual: Rio Candonga

Bacia Federal: Rio São Francisco

UPGRH – SF1 – CBH dos Afluentes do Alto São Francisco   

Curso D'agua: Rio Candonga e Afluentes

Coordenadas Geográficas: Latitude: Vide Quadro Anexo e Longitude: Vide Quadro Anexo      

Finalidade: Abastecimento público, Dessedentação de animais, Consumo industrial, Aquicultura e Irrigação.

Tabela 1: Usuários autorizados a captar no Rio Candonga e Afluentes.

	ID
	Usuários
	CPFs / CNPJs
	Latitude S
	Longitude W
	Modo de Uso
	Vazão (L/s)
	Curso de Água
	Finalidade

	C.1
	Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA-MG
	17.281.106/0001-03
	20019’53,8”
	45032’14,2”
	Captação em corpo de água (barramento)
	48,30
	Córrego das Almas
	Abastecimento público

	B.1
	Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA-MG
	17.281.106/0001-03
	20019’54,64”
	45032’14,14”
	Barramento (nível)
	
	Córrego das Almas
	Abastecimento público

	C.2
	Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA-MG
	17.281.106/0001-03
	20020’22,33”
	45032’55,81”
	Captação em corpo de água (barramento)
	60,90
	Córrego dos Britos
	Abastecimento público

	B.2
	Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA-MG
	17.281.106/0001-03
	20020’22,33”
	45032’55,81”
	Barramento (nível)
	
	Córrego dos Britos
	Abastecimento público

	C.3
	Carlos Henrique Lopes
	***.540.846-**
	20019’54,6”
	45033’17,69”
	Captação em corpo de água (barramento)
	1,50
	Rio Candonga
	Dessedentação de animais, Aquicultura e Irrigação 

	B.3
	Carlos Henrique Lopes
	***.540.846-**
	20019’54,6”
	45033’17,69”
	Barramento (nível)
	
	Rio Candonga
	Dessedentação de animais, Aquicultura e Irrigação 

	C.4
	Marcos Daniel Franco
	***.684.306-**
	20020’00,04”
	45033’34,19”
	Captação em corpo de água (Direta)
	11,0
	Sem Nome 
	Irrigação

	C.5
	Companhia de Cimento Campeão Alvorada - CCA
	21.109.697/0007-07
	20019’27,60”
	45034’32,30”
	Captação em corpo de água (barramento)
	1,10
	Sem Nome
	Consumo Industrial

	B.4
	Companhia de Cimento Campeão Alvorada - CCA
	21.109.697/0007-07
	20019’25”
	45034’27,5”
	Barramento (nível)
	
	Sem Nome
	Consumo Industrial

	C.6
	CSN Cimentos Brasil S.A.
	60.869.336/0277-40
	20018’38”
	45034’33”
	Captação em corpo de água (Direta)
	12,0
	Rio Candonga
	Consumo Industrial

	C.7
	Antônio de Souza Franco
	***.300.986-**
	20018’26,88”
	45034’23,56”
	Captação em corpo de água (Direta)
	5,0
	Rio Candonga
	Dessedentação de animais e Irrigação

	C.8
	Companhia de Cimento Campeão Alvorada - CCA
	21.109.697/0007-07
	20018’12”
	45034’23”
	Captação em corpo de água (Direta)
	5,90
	Rio Candonga
	Consumo Industrial

	C.9
	Bruno Melgaço Vaz
	***.926.706-**
	20016’35,12”
	45035’29,70”
	Captação em corpo de água (Direta)
	25,0
	Sem Nome
	Irrigação

	C.10
	Mineração João Vaz Sobrinho Ltda
	20.651.683/0001-54
	20016’27”
	45035’27”
	Captação em corpo de água (Direta)
	1,5
	Sem Nome
	Consumo Industrial

	C.11
	Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA-MG
	17.281.106/0001-03
	20015’58,89”
	45035’22,94”
	Captação em corpo de água (barramento)
	55,0
	Rio Candonga
	Abastecimento público

	B.5
	Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA-MG
	17.281.106/0001-03
	20015’58,89”
	45035’22,94”
	Barramento (nível)
	
	Rio Candonga
	Abastecimento público

	C.12
	Fós Química e Derivados Ltda
	04.437.440/0001-61
	20015’56”
	45035’24”
	Captação em corpo de água (Direta)
	2,7
	Rio Candonga
	Consumo industrial

	C.13
	Jordane José da Silva
	***.129.636-**
	20014’23,66”
	45036’07,67”
	Captação em corpo de água (Direta)
	8,0
	Rio Candonga
	Irrigação

	C.14
	Álvaro Furtado de Andrade
	***.005.116-**
	20014’06”
	45037’39”
	Captação em corpo de água (Direta)
	16,0
	Rio Candonga
	Irrigação

	C.15
	Álvaro Furtado de Andrade
	***.005.116-**
	20014’16”
	45038’38”
	Captação em corpo de água (Direta)
	3,0
	Sem Nome
	Irrigação

	C.16
	Arcoense Empreendimentos Imobiliários Ltda
	25.872.755/0001-07
	20013’39,05”
	45038’34,88”
	Captação em corpo de água (Direta)
	11,0
	Rio Candonga
	Irrigação


Tabela 2: Caracterização dos barramentos existentes:

	ID
	Usuários
	Área inundada

(ha)
	Volumes (m3)
	Latitude S
	Longitude W

	B.1
	Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA-MG
	0,10
	1372,00
	20019’54,64”S
	45032’14,14”W

	B.2
	Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA-MG
	0,02
	120,00
	20020’22,33”S
	45032’55,81”W

	B.3
	Carlos Henrique Lopes
	0,82
	6560,00
	20019’54,6”S
	45033’17,69”W

	B.4
	Companhia de Cimento Campeão Alvorada – CCA
	2,35
	43550,00
	20019’25”S
	45034’27,5”W

	B.5
	Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA-MG
	0,19
	2587,36
	20015’58,89”
	45035’22,94”


     Tabela 3: Quadro de captação de todos os pontos na bacia de conflito Rio Candongas e Afluentes:

	C.1 – Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA/MG  

	Mês
	Jan
	Fev
	Mar
	Abr
	Maio
	Jun
	Jul
	Ago
	Set
	Out
	Nov
	Dez

	Vazão (l/s)
	48,30
	48,30
	48,30
	48,30
	48,30
	48,30
	48,30
	48,30
	48,30
	48,30
	48,30
	48,30

	Horas/Dia
	24:00
	24:00
	24:00
	24:00
	24:00
	24:00
	24:00
	24:00
	24:00
	24:00
	24:00
	24:00

	Dias/Mês
	31
	28
	31
	30
	31
	30
	31
	31
	30
	31
	30
	31

	V. (m³)
	129367
	121020
	129367
	125194
	129367
	125194
	129367
	129367
	125194
	129367
	125194
	129367


	C.2 – Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA/MG  

	Mês
	Jan
	Fev
	Mar
	Abr
	Maio
	Jun
	Jul
	Ago
	Set
	Out
	Nov
	Dez

	Vazão (l/s)
	60,90
	60,90
	60,90
	60,90
	60,90
	60,90
	60,90
	60,90
	60,90
	60,90
	60,90
	60,90

	Horas/Dia
	24:00
	24:00
	24:00
	24:00
	24:00
	24:00
	24:00
	24:00
	24:00
	24:00
	24:00
	24:00

	Dias/Mês
	31
	28
	31
	30
	31
	30
	31
	31
	30
	31
	30
	31

	V. (m³)
	163115
	152591
	163115
	157853
	163115
	157853
	163115
	163115
	157853
	163115
	157853
	163115


	C.3 – Carlos Henrique Lopes 

	Mês
	Jan
	Fev
	Mar
	Abr
	Maio
	Jun
	Jul
	Ago
	Set
	Out
	Nov
	Dez

	Vazão (l/s)
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50

	Horas/Dia
	06:00
	06:00
	06:00
	06:00
	06:00
	06:00
	06:00
	06:00
	06:00
	06:00
	06:00
	06:00

	Dias/Mês
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	V. (m³)
	648
	648
	648
	648
	648
	648
	648
	648
	648
	648
	648
	648


	C.4 – Marcos Daniel Franco 

	Mês
	Jan
	Fev
	Mar
	Abr
	Maio
	Jun
	Jul
	Ago
	Set
	Out
	Nov
	Dez

	Vazão (l/s)
	-
	-
	-
	11,0
	11,0
	11,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Horas/Dia
	-
	-
	-
	12:00
	12:00
	12:00
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Dias/Mês
	-
	-
	-
	21
	16
	29
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	V. (m³)
	-
	-
	-
	9979
	7603
	13781
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	C.5 – Companhia de Cimento Campeão Alvorada - CCA 

	Mês
	Jan
	Fev
	Mar
	Abr
	Maio
	Jun
	Jul
	Ago
	Set
	Out
	Nov
	Dez

	Vazão (l/s)
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10

	Horas/Dia
	24:00
	24:00
	24:00
	24:00
	24:00
	24:00
	24:00
	24:00
	24:00
	24:00
	24:00
	24:00

	Dias/Mês
	31
	28
	31
	30
	31
	30
	31
	31
	30
	31
	30
	31

	V. (m³)
	2946
	2756
	2946
	2851
	2946
	2851
	2946
	2946
	2851
	2946
	2851
	2946


	C.6 – CSN Cimentos Brasil S.A.

	Mês
	Jan
	Fev
	Mar
	Abr
	Maio
	Jun
	Jul
	Ago
	Set
	Out
	Nov
	Dez

	Vazão (l/s)
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0

	Horas/Dia
	14:00
	14:00
	14:00
	14:00
	14:00
	14:00
	14:00
	14:00
	14:00
	14:00
	14:00
	14:00

	Dias/Mês
	31
	28
	31
	30
	31
	30
	31
	31
	30
	31
	30
	31

	V. (m³)
	18749
	17539
	18749
	18144
	18749
	18144
	18749
	18749
	18144
	18749
	18144
	18749

	C.7 – Antônio de Souza Franco

	Mês
	Jan
	Fev
	Mar
	Abr
	Maio
	Jun
	Jul
	Ago
	Set
	Out
	Nov
	Dez

	Vazão (l/s)
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0

	Horas/Dia
	08:00
	08:00
	08:00
	08:00
	08:00
	08:00
	08:00
	08:00
	08:00
	08:00
	08:00
	08:00

	Dias/Mês
	15
	15
	20
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	20
	15
	15

	V. (m³)
	2160
	2160
	2880
	3168
	3168
	3168
	3168
	3168
	3168
	2880
	2160
	2160


	C.8 – Companhia de Cimento Campeão Alvorada - CCA 

	Mês
	Jan
	Fev
	Mar
	Abr
	Maio
	Jun
	Jul
	Ago
	Set
	Out
	Nov
	Dez

	Vazão (l/s)
	5,90
	5,90
	5,90
	5,90
	5,90
	5,90
	5,90
	5,90
	5,90
	5,90
	5,90
	5,90

	Horas/Dia
	08:00
	08:00
	08:00
	08:00
	08:00
	08:00
	08:00
	08:00
	08:00
	08:00
	08:00
	08:00

	Dias/Mês
	31
	28
	31
	30
	31
	30
	31
	31
	30
	31
	30
	31

	V. (m³)
	5268
	4928
	5268
	5098
	5268
	5098
	5268
	5268
	5098
	5268
	5098
	5268


	C.9 – Bruno Melgaço Vaz 

	Mês
	Jan
	Fev
	Mar
	Abr
	Maio
	Jun
	Jul
	Ago
	Set
	Out
	Nov
	Dez

	Vazão (l/s)
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0

	Horas/Dia
	16:00
	16:00
	16:00
	16:00
	16:00
	16:00
	16:00
	16:00
	16:00
	16:00
	16:00
	16:00

	Dias/Mês
	15
	15
	20
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	20
	15
	15

	V. (m³)
	21600
	21600
	28800
	31680
	31680
	31680
	31680
	31680
	31680
	28800
	21600
	21600


	C.10 – Mineração João Vaz Sobrinho Ltda

	Mês
	Jan
	Fev
	Mar
	Abr
	Maio
	Jun
	Jul
	Ago
	Set
	Out
	Nov
	Dez

	Vazão (l/s)
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Horas/Dia
	24:00
	24:00
	24:00
	24:00
	24:00
	24:00
	24:00
	24:00
	24:00
	24:00
	24:00
	24:00

	Dias/Mês
	31
	28
	31
	30
	31
	30
	31
	31
	30
	31
	30
	31

	V. (m³)
	4018
	3758
	4018
	3888
	4018
	3888
	4018
	4018
	3888
	4018
	3888
	4018


	C.11 – Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA/MG  

	Mês
	Jan
	Fev
	Mar
	Abr
	Maio
	Jun
	Jul
	Ago
	Set
	Out
	Nov
	Dez

	Vazão (l/s)
	55,0
	55,0
	55,0
	55,0
	55,0
	55,0
	55,0
	55,0
	55,0
	55,0
	55,0
	55,0

	Horas/Dia
	24:00
	24:00
	24:00
	24:00
	24:00
	24:00
	24:00
	24:00
	24:00
	24:00
	24:00
	24:00

	Dias/Mês
	31
	28
	31
	30
	31
	30
	31
	31
	30
	31
	30
	31

	V. (m³)
	147312
	137808
	147312
	142560
	147312
	142560
	147312
	147312
	142560
	147312
	142560
	147312

	C.12 – Fós Química e Derivados Ltda

	Mês
	Jan
	Fev
	Mar
	Abr
	Maio
	Jun
	Jul
	Ago
	Set
	Out
	Nov
	Dez

	Vazão (l/s)
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7

	Horas/Dia
	24:00
	24:00
	24:00
	24:00
	24:00
	24:00
	24:00
	24:00
	24:00
	24:00
	24:00
	24:00

	Dias/Mês
	31
	28
	31
	30
	31
	30
	31
	31
	30
	31
	30
	31

	V. (m³)
	7232
	6765
	7232
	6998
	7232
	6998
	7232
	7232
	6998
	7232
	6998
	7232


	C.13 – Jordane José da Silva

	Mês
	Jan
	Fev
	Mar
	Abr
	Maio
	Jun
	Jul
	Ago
	Set
	Out
	Nov
	Dez

	Vazão (l/s)
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0

	Horas/Dia
	16:00
	16:00
	16:00
	16:00
	16:00
	16:00
	16:00
	16:00
	16:00
	16:00
	16:00
	16:00

	Dias/Mês
	31
	28
	31
	30
	31
	30
	31
	31
	30
	31
	30
	31

	V. (m³)
	14285
	13363
	14285
	13824
	14285
	13824
	14285
	14285
	13824
	14285
	13824
	14285


	C.14 – Álvaro Furtado de Andrade

	Mês
	Jan
	Fev
	Mar
	Abr
	Maio
	Jun
	Jul
	Ago
	Set
	Out
	Nov
	Dez

	Vazão (l/s)
	16,0
	16,0
	16,0
	16,0
	16,0
	16,0
	16,0
	16,0
	16,0
	16,0
	16,0
	16,0

	Horas/Dia
	20:00
	20:00
	20:00
	20:00
	20:00
	20:00
	20:00
	20:00
	20:00
	20:00
	20:00
	20:00

	Dias/Mês
	31
	28
	31
	30
	31
	30
	31
	31
	30
	31
	30
	31

	V. (m³)
	35712
	33408
	35712
	34560
	35712
	34560
	35712
	35712
	34560
	35712
	34560
	35712


	C.15 – Álvaro Furtado de Andrade

	Mês
	Jan
	Fev
	Mar
	Abr
	Maio
	Jun
	Jul
	Ago
	Set
	Out
	Nov
	Dez

	Vazão (l/s)
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0

	Horas/Dia
	20:00
	20:00
	20:00
	20:00
	20:00
	20:00
	20:00
	20:00
	20:00
	20:00
	20:00
	20:00

	Dias/Mês
	31
	28
	31
	30
	31
	30
	31
	31
	30
	31
	30
	31

	V. (m³)
	6696
	6264
	6696
	6480
	6696
	6480
	6696
	6696
	6480
	6696
	6480
	6696


	C.16 – Arcoense Empreendimentos Imobiliários Ltda

	Mês
	Jan
	Fev
	Mar
	Abr
	Maio
	Jun
	Jul
	Ago
	Set
	Out
	Nov
	Dez

	Vazão (l/s)
	-
	-
	-
	11,0
	11,0
	11,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Horas/Dia
	-
	-
	-
	12:00
	12:00
	12:00
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Dias/Mês
	-
	-
	-
	21
	16
	29
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	V. (m³)
	-
	-
	-
	9979
	7603
	13781
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Parágrafo Único - As obras e serviços necessários à captação de que trata esta Portaria serão executados às expensas do Outorgado/Autorizatário e deverão estar concluídos no prazo de 03 (três) anos, conforme consta do processo próprio, sob pena de caducidade da Autorização. Art. 2º- Na hipótese de as vazões do curso d’água, nos períodos de estiagem, atingir volumes insuficientes para garantir, simultaneamente, a captação autorizada e a manutenção de um fluxo residual, à jusante, equivalente a 50% (cinquenta por cento) da Q7,10 da vazão mínima de sete dias de duração e 10 (dez) anos de recorrência, o Outorgado/Autorizatário se obriga a reduzir a captação, de modo a garantir o referido fluxo residual até que o mesmo possa ser, naturalmente, restabelecido. Art. 3º - A Autorização objeto desta Portaria poderá ser suspensa, parcial ou totalmente, em definitivo ou por prazo determinado, caso sejam descumpridas as condições estabelecidas nos artigos primeiro e segundo. Art. 4º - Esta Portaria poderá ser revogada, sem que caiba indenização a qualquer título, além das situações previstas na legislação pertinente, nos seguintes casos: I – na hipótese de conflito com as normas posteriores; II – quando os estudos de planejamento regional de utilização dos recursos hídricos, indicarem a necessidade de revisão das Autorizações emitidas; III – quando for necessária a adequação aos planos de recursos hídricos e a execução de ações para garantir a prioridade de uso dos recursos hídricos prevista no artigo 13 da Lei n.º 9.433/97. IV - Caso seja indeferida ou cassada a respectiva licença ambiental. Art. 5º- O Outorgado/Autorizatário responderá civil, penal e administrativamente por danos causados à vida, à saúde, ao meio ambiente e pelo uso inadequado que vier a fazer da presente Autorização. Art. 6º- Esta Portaria não dispensa nem substitui a obtenção pelo Outorgado/Autorizatário de certidões, alvarás ou licenças de qualquer natureza, exigidas pela legislação federal, estadual ou municipal.  Art. 7º- 1. Instalação de sistema de medição de vazão captada e horímetro em cada ponto de captação outorgado, conforme Portaria IGAM 48/2019 e realizar medições diárias da vazão captada e do tempo de captação, armazenando estes dados em formato de planilhas, que deverão estar disponíveis no momento da fiscalização realizada por órgão integrante do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SISEMA, ou entidade por ele delegada. Os dados de monitoramento deverão ser apresentados à autoridade outorgante no momento da renovação da regularização do uso de recursos hídricos, por meio físico e digital, bem como quando solicitados por órgão integrante do SISEMA, ou entidade por ele delegada. Prazo: até 120 dias após a publicação (intervenção já implantada) ou na implantação da captação (intervenção a ser implantada). 2. Instalação de sistema de medição para monitoramento do fluxo residual imediatamente à jusante dos barramentos B1, B2 e realizar medições diárias do fluxo residual com transmissão telemétrica de dados e disponibilização destes dados ao IGAM via sistema MIRA. Os procedimentos para disponibilização/transmissão via sistema MIRA dos referidos dados estão disponibilizados no sítio eletrônico do IGAM. Os dados de monitoramento deverão ser apresentados à autoridade outorgante no momento da renovação da regularização do uso de recursos hídricos, por meio físico e digital, bem como quando solicitados por órgão integrante do SISEMA, ou entidade por ele delegada. Prazo: até 120 dias após a publicação (intervenção já implantada) ou na implantação da captação (intervenção a ser implantada). 3. Instalar a estação fluviométrica automática com transmissão telemétrica dos dados e disponibilização destes dados ao IGAM via sistema MIRA, junto ao ponto referente de acordo com tabela abaixo. Prazo: até 120 dias após a publicação da Portaria.
	Código
	Curso d’água
	Pontos de captação
	Coordenadas geográficas

	M-RC
	Rio Candonga
	Jusante C.16
	Lat. 20˚ 13'38,5''S e Long. 45˚38'35''W


4. Realizar os monitoramentos a cada 15 minutos das vazões na estação (M-RC), com medições de forma automática, junto ao ponto referente a respectiva estação, tal que na ocorrência de períodos críticos de estiagem prolongada, as vazões de captação sejam reduzidas tanto quanto sejam necessárias, de modo que a vazão permaneça sempre acima do valor mínimo estabelecido de fluxo residual mínimo, conforme tabela abaixo:
	M³/s
	Jan
	Fev
	Mar
	Abr
	Mai
	Jun
	Jul
	Ago
	Set
	Out
	Nov
	Dez

	Q 7,10 Mensal
	0,7428
	0,9280
	1,0487
	0,6623
	0,5174
	0,4558
	0,3363
	0,2601
	0,2471
	0,2392
	0,3234
	0,4886

	Residual
	0,5200
	0,6496
	0,7341
	0,4636
	0,3622
	0,2279
	0,1682
	0,1300
	0,1236
	0,1196
	0,1617
	0,3420


5. Todos os usuários deverão cumprir os termos de alocação negociada da sub-bacia do Rio Candonga. Qualquer alteração deverá ser apresentada ao Igam, por meio do protocolo e justificativa atualizada. Prazo: Durante a vigência da portaria de outorga.

6. Os dados de vazão deverão ser registrados com frequência diária, e os relatórios anuais com os valores, comentários e análise crítica dos resultados deverão ser mantidos para serem apresentados por ocasião de vistorias de fiscalização ou quando da renovação da Portaria. Prazo: Durante a vigência desta Portaria de Outorga. Art. 8º- O direito de uso dos recursos hídricos objeto desta Autorização está sujeito à cobrança prevista nos termos do artigo 20 da Lei nº. 9.433/97, de 08 de janeiro de 1997 e artigo 24 da Lei nº. 13.199 de 29 de janeiro de 1999, que será posteriormente definida, mediante regulamentos específicos. Art. 9º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, sob a forma de extrato. Belo Horizonte, 01/10/2026. O Gerente de Regulação de Usos de Recursos Hídricos – GERUR, Lucas Martins Sathler Berbert. 
 

